

**Kauno technologijos universitetas**

Elektros ir elektronikos fakultetas

**MEMS mikrofonas**

4 Laboratorinis darbas

|  |
| --- |
|  |
| **Žygimantas Marma, EMEI-2 gr.**  Studentas |
|  |
| **Doc. Šarūnas Kilius**  Dėstytojas |
|  |

**Kaunas, 2023**

**Kaunas, 2023**

Turinys

[1. Programos analizė 4](#_Toc151845491)

[1.1. Programos veikimo algoritmas 4](#_Toc151845492)

[2. Filtrų impulsinės charakteristikos 6](#_Toc151845493)

[3. Audio efektai 7](#_Toc151845494)

[4. Išvados 8](#_Toc151845495)

[5. Priedai 9](#_Toc151845496)

**Darbo tikslas**: Susipažinti su MEMS mikrofonais ir atlikti pateiktos programos analizę.

**Laboratorinio darbo uždaviniai:**

1. Išanalizuoti pateiktą programą ir sukurti programos veikimo algoritmą.
2. Perduodamam garsui pritaikykite vieną iš žinomų filtrų arba garso efektų.

# Programos analizė

## Programos veikimo algoritmas

Pateikto laboratorinio darbo programa susideda palaipsniui iš šio algoritmo (taip pat atvaiduoto 1 pav.):

1) Kintamųjų inicializavimas:

- Inicializuojami visi reikalingi kintamieji, kurie bus naudojami algoritme.

2) HAL inicijavimas (Hardware Abstraction Layer):

- Inicializuojamas apstratos sluoksnis, kuris suteikia abstrakciją aparatūros prieigai, padedant izoliuoti programinį kodą nuo konkretaus aparatūros.

3) BSP funkcijų naudojimas audio įrašymui inicializuoti:

- Iškviečiamos BSP funkcijos, kurios susijusios su audio įrašymo įrenginio inicializavimu.

4) Audio grojimo inicializavimas:

- Inicializuojamas audio grojimo mechanizmas, paruošiant sistemą atkurti garsą.

5) Audio įrašymo inicializavimas:

- Inicializuojamas audio įrašymo mechanizmas, paruošiant sistemą įrašyti garsą.

6) While(1) ciklas (begalinis ciklas):


- Nepaliaujamai vykdomas begalinis ciklas.

7) LED mirksėjimas:

- Įvykdomas veiksmas, skirtas mirksėti LED.

8) 500 ms laiko trukmės laukimas (Delay 500ms):

- Programa laukia 500 milisekundžių, prieš pereinant į kitą iteraciją.



pav. Pagrindinės programos veikimo algoritmas

APRAŠYTI CALLBACKUS??

# Pritaikytas auio efektas

Programuoje buvo įtrauktas distortion efektas analizuotas trečiame laboratorineme darbe.

# Išvados

1. Laboratorinio darbo metu buvo sukurti ir eksportuoti į mikrovaldiklį žemų dažnių, aukštų dažnių ir juostinis filtrai.
2. Tiek MATLAB simuliacijose, tiek realiame mikrovaldiklyje skurti filtrai veikė tinkamai ir pašalino nepageidaujamų dažnių dedamąsias.
3. Iš testavus slenkančio vidurkio filtrą buvo įsitikinta, jog šio tipo filtrui nereikalinga didelė eilė, 5 eilės filtras sugebėjo pašalinti triukšmą iš signalo.
4. Palyginus paprastą vidurkio funkciją ir FIR filtrų specialias funkcijas buvo pastebėta, jog su paprasta funkcija programa veikė 26,7% greičiau.

# Priedai

**7 lentelė.** MATLAB programa sukurtų filtrų koeficientų konvertavimui į C kodą

|  |
| --- |
| % FIR testas  % Filtro koeficientai saugomi faile    clear;  % HD - this is a generated MATLAB filter function  % Hd = FIR\_filter\_30ord; % example  Hd = lowpassFinal;  %  ylabel('Amplitude');    % Display only positive frequencies  axis([0 Fs/2 0 max(P\_y)]);  end |

**8 lentelė** pagrindinis laboratorinio darbo programinis kodas

|  |
| --- |
| #define SAMPLING\_FREQ 48000.0   //BSP\_audio\_out sampling frequency  //--- FIR related PD ---  #define TEST\_LENGTH\_SAMPLES 1024  //Test signal length                    //Turi dalintis is BLOCK\_SIZE! |

**9 lentelė.** Sugeneruoti žemų dažnių filtro koeficientai

|  |
| --- |
| #define NUM\_SECTIONS 5  float b[NUM\_SECTIONS][3] = {  {1.48120186E-01, 2.96240372E-01, 1.48120186E-01},  {1.23633875E-01, 2.47267751E-01, 1.23633875E-01},  {1.08391408E-01, 2.16782815E-01, 1.08391408E-01},  {9.94805969E-02, 1.98961194E-01, 9.94805969E-02},  {9.53591618E-02, 1.90718324E-01, 9.53591618E-02} };  float a[NUM\_SECTIONS][3] = {  {1.00000000E+00, -1.19927188E+00, 7.91752620E-01},  {1.00000000E+00, -1.00101569E+00, 4.95551188E-01},  {1.00000000E+00, -8.77603320E-01, 3.11168950E-01},  {1.00000000E+00, -8.05455930E-01, 2.03378318E-01},  {1.00000000E+00, -7.72086263E-01, 1.53522910E-01} }; |

**10 lentelė.** Sugeneruoti aukštų dažnių filtro koeficientai

|  |
| --- |
| #define NUM\_SECTIONS 4  float b[NUM\_SECTIONS][3] = {  {1.66790712E-01, -3.33581424E-01, 1.66790712E-01},  {1.33825671E-01, -2.67651342E-01, 1.33825671E-01},  {1.16241827E-01, -2.32483653E-01, 1.16241827E-01},  {1.08524666E-01, -2.17049332E-01, 1.08524666E-01} };  float a[NUM\_SECTIONS][3] = {  {1.00000000E+00, 1.06621340E+00, 7.33376244E-01},  {1.00000000E+00, 8.55483628E-01, 3.90786313E-01},  {1.00000000E+00, 7.43078504E-01, 2.08045810E-01},  {1.00000000E+00, 6.93746382E-01, 1.27845047E-01} }; |

**11 lentelė.** Sugeneruoti juostinio filtro koeficientai

|  |
| --- |
| #define NUM\_SECTIONS 5  float b[NUM\_SECTIONS][3] = {  {2.59047000E-01, 0.00000000E+00, -2.59047000E-01},  {2.59047000E-01, 0.00000000E+00, -2.59047000E-01},  {2.33543913E-01, 0.00000000E+00, -2.33543913E-01},  {2.33543913E-01, 0.00000000E+00, -2.33543913E-01},  {2.25616630E-01, 0.00000000E+00, -2.25616630E-01} };  float a[NUM\_SECTIONS][3] = {  {1.00000000E+00, 7.66866044E-01, 8.51990426E-01},  {1.00000000E+00, -2.12333336E-01, 8.39565783E-01},  {1.00000000E+00, 5.35714765E-01, 6.36464291E-01},  {1.00000000E+00, -2.47588879E-02, 6.19336420E-01},  {1.00000000E+00, 2.49164944E-01, 5.48766740E-01} }; |